**Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)–INES 0**

**04 de febrero de 2015**

El titular ha notificado, siguiendo los procedimientos establecidos, que durante las maniobras de cierre de los interruptores del sistema de protección del reactor, se ha producido una señal falsa de aislamiento del agua de alimentación principal a los generadores de vapor. Esta señal falsa ha provocado la parada de las bombas de agua de alimentación principal y, a su vez, el arranque de las bombas de agua de alimentación auxiliar.

La central está parada desde el pasado día 3 y el titular está estudiando las causas que han motivado este suceso, que no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.